*Załącznik Nr 1 do SIWZ*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23- 310 Modliborzyce

**Dane Wykonawcy/Wykonawców**

|  |
| --- |
| **1.** [[1]](#footnote-1) Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………  Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .....................................................................................................................................................  NIP …………………………….……..………., REGON ........................................................  Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:   * adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………… * numer faksu: ……………………………………… * numer telefonu: …………………………………… * e-mail: ………………………………………………   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: ……….………….………………………….………….………………………….…………. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……….………….………………………….………….………………………….………….  **2.** Informuję, że jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem[[2]](#footnote-2)  tak  nie |

## 3.W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

prowadzonym przezGminę Modliborzyce składam ofertę na następujących warunkach:

**Proponowana cena:**

**brutto ........................................................... zł**

***(słownie brutto*** *……………………………………………………………………….……….……...****zł****)*

**Proponowane warunki okresu gwarancji (zaznaczyć właściwe):**

gwarancja wynosząca 12 miesięcy

gwarancja wynosząca 24 miesięcy

gwarancja wynosząca 36 miesięcy

**4. Oświadczenia**

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia.

**5.**Zastrzegam, że informacje i dokumenty **[[3]](#footnote-3)**zawarte w Ofercie na stronach od nr ..... do nr ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

**6.**Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór oferty[[4]](#footnote-4):

1. **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć;
2. **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –następującym zakresie4A: …………………………...

………………………………………………………………………………………

**7.**Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy

samodzielnie - bez udziału podwykonawców,

zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

firma/y podwykonawcy/-ów ……………………………………..…..............................................................................

część zamówienia………………………………………………........................................

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom: ……………………………………………

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu 7 oznacza to, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

|  |
| --- |
| **8.**Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: …………………………………………………………  nr telefonu ………………………, e-mail: ……………………………………….…….. |

**9.**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.5A

**10.Spis treści**

Oferta została złożona na …….… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…..…… do nr ….…..…

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

* ……………………………………………………………..
* ……………………………………………………………..
* ……………………………………………………………..

................................................................................................................

*(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy*

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**5A W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

*Załącznik do formularza oferty przetargowej*

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry techniczno-użytkowe** | **Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków** |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji 2018  Podać producenta i typ nadwozia. |  |
|  | - ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.)  - dokument "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 4500 kg.  Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:  - długość maksimum 6500 mm  - wysokość maksymalna 2600 mm  - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi  - rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna  z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-  dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa  z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED  Z tyłu pojazdu dodatkowo fala świetlna LED. |  |
|  | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm3 |  |
|  | Zawieszenie tylnej osi min. potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami – poduszkami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów. |  |
|  | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:  - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu  - układ foteli w kabinie 1+1+4  - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.  -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego  - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy  - wskaźnik temperatury zewnętrznej  - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie  - światła przeciwmgielne  - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy  - poduszka powietrzna dla kierowcy  - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy  - szyby w tylnych drzwiach przesuwne  - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania  - układ kierowniczy ze wspomaganiem  - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą  - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną  - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku.  - kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi. |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
|  | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
|  | Kolorystyka  - błotniki i zderzaki - białe;  - kabina, zabudowa - RAL 3000;  Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
|  | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej.  Wymiary zewnętrzne zabudowy:  - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej  - długość nie mniejsza niż 2800mm. |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, analogowo-cyfrowy |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty |  |
|  | Drabina wyjściowa na podest roboczy dachu pojazdu |  |
|  | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. |  |
|  | W nadwoziu sprzętowym poniżej linii podłogi wykonane 2 skrytki do których dostęp zapewniony jest przez drzwi otwierane do góry |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.  Dodatkowo montaż uchwytów i szuflad pod sprzęt i węże oraz armaturę wodną. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody  z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu,  drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą  być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę  w rękawicach. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy  o następujących minimalnych parametrach;  - wydajność pompy min 65 l/m  - ciśnienie min 40 bar  - rozruch silnika elektryczny i ręczny  Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle aluminiowym, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd ręczny i elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej.  Zbiorniki środków gaśniczych wykonane z materiałów odpornych na korozję o pojemności ponad 1000l.  Zbiornik środka pianotwórczego min 10% pojemności zbiornika wody  Parametry agregatu i zbiorników potwierdzone na świadectwie dopuszczenia CNBOP. |  |
|  | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 220W i strumieniu świetlnym minimum 22000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .  Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
|  | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
|  | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
|  | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami |  |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału sprzętowego zapewniające bezpieczną eksploatacje samochodu przy niskich temperaturach. w szczególności agregatu. |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 4500 kg i mocy silnika minimum 4,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak– Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
|  | Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika |  |
|  | Wraz z samochodem należy dostarczyć:  - Pilarka do drewna o parametrach nie mniejszych niż: STIHL MS 261  - Motopompa szlamowa o parametrach nie mniejszych niż WT 40 X  - Agregat prądotwórczy o parametrach nie mniejszych niż GEKO 2801  - Prądownica wodno-pianowa o parametrach nie mniejszych niż TurboJet 2011 (1 szt.)  - Prądownica wodna o parametrach nie mniejszych niż Turbomaster 52 (2 szt.)  - Drabina ratownicza, przenośna, wysuwana, trzyprzęsłowa, o parametrach nie mniejszych niż DNW3080/3;  - Rozdzielacz kulowy K-75/52 (2 szt.)  - Pożarniczy wąż tłoczny W-52 (8 szt.)  - Pożarniczy wąż tłoczny W-75 (5 szt.)  - Smok ssawny prosty 110 (1 szt.)  - Smok ssawny skośny 110 (1 szt.)  - Wąż ssawny 110 (2 szt.)  - Ubranie strażackie specjalne US-05 (8 szt.)  - Buty strażackie specjalne Primus 21 (8 szt.)  - Kominiarka strażacka 2K XL (8 szt.)  - Rękawice specjalne strażackie typ FHR (8 szt.)  - Radiostacja przenośna analogowo-cyfrowa z wyświetlaczem o parametrach nie mniejszych niż Motorola DP4600e (4 szt.)  - Przedłużacz 25 mb IP 54 (1 szt.)  - Maszt oświetleniowy przenośny (1 szt.)  - Latarka o parametrach nie mniejszych niż SURVIVOR IEC,TYPE C ATEX (4 szt.)  - Tłumica gumowa (4 szt.)  - Łopaty (2 szt.)  - Łom (1 szt.)  - Młotek 5 kg (1 szt.)  - Siekiera duża (1 szt.)  - Narzędzie ratownicze typu HOOLIGAN długość min. 910 mm (1 szt.)  - Topór strażacki (1 szt.)  - Widły (1 szt.)  - Szpadel (1 szt.) |  |

***\*Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.***

Do powyższego zestawienia załączam:

1) uwierzytelnioną kopie ważnego świadectwo dopuszczenia w celu potwierdzenia parametrów oferowanego pojazdu,

2) uwierzytelnioną kopie dokumentu: "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu,

…………………………………………………..

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Załącznik Nr 2 do SIWZ*

**Zamawiający:**

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23- 310 Modliborzyce

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące**

**SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

## Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu prowadzonego przez Gminę Modliborzyce, oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

* + 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ w rozdziale 4 pkt 4.1.:

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt …………….SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: nazwa i adres podmiotu : …………….………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………..w następującym zakresie:

…………......................………………………………………..…………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik Nr 3 do SIWZ*

**Zamawiający:**

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23- 310 Modliborzyce

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące**

**PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu***,* prowadzonego przez Gminę Modliborzyce, oświadczam co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:………………………………………………………………….…………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik Nr 4 do SIWZ*

**Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej**

……………………….., dnia ………………….

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Ja/my niżej podpisany/i:

……………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu,** prowadzonym przez Gminę Modliborzyce oświadczam/-y, że:

**nie należę** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych *(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm )* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *(Dz. U. z 2017 r. poz. 229)* z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.***\****

**należę** do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych *(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm )* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *(Dz. U. z 2017 r. poz. 229)* z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.***\****

1. Nazwa podmiotu/ adres ……………………………………………..……………………

2. Nazwa podmiotu/ adres ……………………………………………..……………………

*……………………………………………………*

*(pieczęć podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)*

***\**** *należy właściwe zaznaczyć*

Wzór Informacji że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego).

*Załącznik Nr 5 do SIWZ*

INW.271.1.13.2018

**Zamawiający:**

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23- 310 Modliborzyce

|  |
| --- |
| **Wykonawca:**  ………………………………………………………………  ………………………………  ………………………………  *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  reprezentowany przez:  ………………………………  *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)* |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego narealizację zadania pn.: **Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu** prowadzonego przez Gminę Modliborzyceprzedkładam **wykaz dostaw zgodnie z zapisami pkt. 4.1.3. SIWZ** wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot | Wartość | Data wykonania  (data rozpoczęcia - data zakończenia) | Podmioty, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane |
|  |  |  |  |

W załączeniu:

Dowody1), że dostawy lub usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……….…….. dnia ……….…….. ……………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1) Stosownie do postanowień §2 ust. 4 pkt. 2 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu .

1. Powielić tyle razy ile to potrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO, Małe przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO.Średnie przedsiębiorstwo które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowanie przekracza 43 milionów EURO.  *(zaznacz właściwe)* [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 2)nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a. albo b., 4A – należy podać rodzaj każdego towaru/usługi oraz wartość bez podatku VAT [↑](#footnote-ref-4)